|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Марка** | **Инв.№** | **Масса, т** | **Габариты, мм** | **Годы производства** | **Цех** |
| 1 | Станок консольно-фрезерный вертикальный повышенной точности | 6М12П | 20768 | 3,0 | Длина:1245Ширина:825Высота:2655 | 1960-1972 | Мех. |
| 3 | Станок токарно-винторезный универсальный | 1К625 | 18879 | 2,3; 2,4; 2,6 | Длина:2812, 3212, 3812Ширина:1216Высота:1349 | 1960 | Мех. |
| 4 | Станок токарно-винторезный универсальный | 163 | 10566 | 3,8 | Длина:3530Ширина:1520Высота:1290 | 1956-1968 | Мех. |
| 5 | Станок токарно-винторезный универсальный | 163 | 25354 | 3,8 | Длина:3530Ширина:1520Высота:1290 | 1956-1968 | Мех. |
| 6 | Станок токарно-винторезный универсальный | 1К62 | 20550 | 2,1; 2,2; 2,3  | Длина:2522, 2812, 3212Ширина:1166Высота:1324 | 1956-1965 | Мех. |
| 7 | Станок поперечно-строгальный с гидравлическим приводом | 7Д36 | 18910 | 3,4 | Длина:2850Ширина:1680Высота:1840 | 1973 | Мех. |
| 8 | Станок поперечно-строгальный | 7307Г | 33462 | 2,8 | Длина:2790Ширина:1235Высота:1663 | 1987 | Мех. |
| 9 | Станок поперечно-строгальный | 7307 | 31100 | 2,8 | Длина:2790Ширина:1235Высота:1663 | 1987 | Мех. |
| 10 | Станок консольно-фрезерный вертикальный с ОПУ | 6Т12Ф20-1 | 44578 | 3,75 | Длина:2750Ширина:2575Высота:2500 | 1987 | Мех. |
| 11 | Станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный | 6Р82Ш | 18913 | 3,6 | Длина:2750Ширина:2575Высота:2500 | 1972 | Мех. |
| 12 | Станок горизонтальный консольно-фрезерный с поворотным столом - универсальный | 6Р82 | 18916 | 2,9-3,3 | Длина:2470Ширина:1950Высота:1950 | 1972 | Мех. |
| 13 | Фрезерный станок | Fritz Werner | - | 2 | Длина:-Ширина:-Высота:- | 1950-1970 | Мех. |
| 14 | Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат | 5Е32 | 5377 | 4 | Длина:2390Ширина:1340Высота:2080 | 1960 | Мех. |
| 15 | Зубострогальный станок | Gleason 710 | - | 4 | Длина:-Ширина:-Высота:- | 1977 | Мех. |
| 16 | Cтанок отрезной круглопильный - Пила Геллера | 8В66 | - | 3,7 | Длина:2550Ширина:1260Высота:1175 | 1972 | Мех. |
| 17 | Станок зубострогальный полуавтомат повышенной точности  | 5П23П | 24977 | 1,8 | Длина:1295Ширина:945Высота:1700 | 1969 | Мех. |
| 18 | Станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный | 3Л722В | 32387 | 7 | Длина:4810Ширина:2660Высота:2660 | 1970 | Мех. |
| 19 | Станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат | 3Б151 | 11746 | 4,2 | Длина:3100Ширина:2100Высота:1500 | 1970 | Мех. |
| 20 | Станок токарно-винторезный универсальный | 1К625 | - | 2,3; 2,4; 2,6 | Длина:2812, 3212, 3812Ширина:1216Высота:1349 | 1960 | Мех. |
| 21 | Станок радиально-сверлильный | 2Н55 | 12107 | 4,4 | Длина:2670Ширина:1000Высота:3320 | 1975 | Мех. |
| 22 | Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый | КД2328К | 44853 | 5,8 | Длина:1420Ширина:1745Высота:3000 | 1985 | Мех. |
| 23 | Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом | Н481а | 30290 | 33,7 | Длина:5040Ширина:3350Высота:2660 | 1974 | Мех. |
| 24 | Пресс-ножницы комбинированные | НВ5222 | 32051 | 2,7 | Длина:1070Ширина:880Высота:1800 | 1974 | Мех. |
| 25 | Станок вертикально-сверлильный универсальный | 2А150 | - | 1,7 | Длина:1200Ширина:800Высота:2500 | 1965 | Мех. |
| 26 | Станок вертикально-сверлильный универсальный одношпиндельный | 2С132 | 43927 | 1,2 | Длина:870Ширина:1110Высота:2700 | 1970 | Мех. |
| 27 | Станок радиально-сверлильный | 2Н55 | 12089 | 4,4 | Длина:2670Ширина:1000Высота:3320 | 1975 | Мех. |
| 28 | Полуавтомат центрально-подрезной двусторонний | 2А911 | - | 1,9 | Длина:2790Ширина:2300Высота:1670 | 1965 | Мех. |
| 29 | Станок горизонтальный фрезерно-сверлильно-расточный с ЧПУ и АСИ | 6902ПМФ2 | 32598 | 4 | Длина:2780Ширина:2050Высота:1860 | 1976 | Мех. |
| 30 | Станок радиально-сверлильный облегченный | 2Л53У | 8918 | 2,1 | Длина:1850Ширина:800Высота:2430 | 1975 | Мех. |
| 31 | Станок токарно-винторезный универсальный | 1М63 | 2529 | 1,4-4,32,8-5,8 | Длина(РМЦ)1400-4950, 2800-4950Ширина:1780Высота:1550 | 1972-1977 | Мех. |
| 32 | Станок токарно-винторезный повышенной точности | УТ16ПМ | 33361 | 1,8 | Длина:2110Ширина:1050Высота:1395 | 1987 | Мех. |
| 33 | Станок токарно-винторезный универсальный повышенной мощности | 1М63МФ101 | 32386 | 4,4 | Длина:3655Ширина:1590Высота:1420 | - | Мех. |
| 34 | Станок шлифовальный | 3Л722А |  | 5т |  |  | Мех |
| 35 | Станок фрезерный  | 6612у | - | 67,5 |  | 1984 | ЭХА |